**WASSERABSCHALTUNG**

**im Freien**

Liebe Genossenschafterinnen, liebe Genossenschafter

Wir ersuchen Sie höflich, vor Wintereinbruch das Wasser im Freien abzustellen und folgende Arbeiten vorzunehmen:

1. Die Zuleitung im Keller schliessen
2. Anschliessend den Wasserhahn im Freien öffnen
3. Anschliessend den kleinen Hahn neben dem Abstellhahn im Keller öffnen
4. Die Wasser-Leitung wird nun entleert. Unbedingt ein entsprechend grosses Gefäss unterstellen.

**Der Wasserhahn im Freien muss zwingend offenbleiben!**

**Mehrfamilienhäuser**

Bei den Mehrfamilienhäusern sind diese Arbeiten von folgenden Genossen-schaftern/Genossenschafterinnen zu erledigen:

**Burkhard, Angeliadis, Fiechter, Bruhin** (Angaben von November 2016).

Sollten diesbezüglich Unklarheiten bestehen, so bitten wir Sie, den Verwalter Bruno Wyler ([verwalter@wg-rainallee.ch](mailto:verwalter@wg-rainallee.ch)) zu kontaktieren.

Mit freundlichen Grüssen

Wohngenossenschaft Rainallee

Der Vorstand

Riehen, den 9. Juni 2017